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Техническое задание
на выполнение работ по текущему и капитальному ремонту скважин 
на Западно – Малобалыкском месторождении в 2027 году.


Термины, определения и сокращения:
«ТРС» - текущий ремонт скважины;
«КРС» - капитальный ремонт скважины;
«ТКРС» - текущий и капитальный ремонт скважины;
«ЦИТС» - центрально – инженерная технологическая служба;
«РД» - руководящий документ;
 «ЛАР» - ловильно-аварийные работы; 
«РИР» - ремонтно-изоляционные работы;
«ОПЗ» - обработка призабойной зоны (пласта); 
«ГНВП» - газонефтеводопроявление; 
«НКТ» -  насосно-компрессорная труба; 
«СБТ» -  стальная бурильная труба;
«БРС» - быстро – разъёмные соединения;
 «БСГ» - вид блокирующего состава;
«ЖГС» - жидкость глушения скважины;
«СКВ» - соляно – кислотная ванна;
«СКО» - соляно – кислотная обработка;
«СПО» -  спускоподъемная операция;
«УЭЦН» - установка погружного электроцентробежного насоса; 
 «ВЗД» - винтовой забойный двигатель;
«ПВО» - противофонтанное оборудование; 
«ФА» - фонтанная арматура; 
 «ГСМ» - горюче – смазочные материалы; 
«ЦА» - цементировочный агрегат; 
«ГТМ» - геолого-техническое мероприятие; 
 «УОПЗП» - устройство очистки призабойной зоны пласта;
 «ПБ в НГП» - правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности;
 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1. Общие условия.
2. Объем и виды работ.
3. Требования к Подрядчику:
3.1. Общие требования.
3.2. Требования в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды.
3.3. Требования к установке, оборудованию и материалам.
3.4. Требования к персоналу. 
4. Стоимость работ.
5. Перечень документов в конкурсной заявке.

1. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

1.1 Планируемое начало работ по текущему и капитальному ремонту скважин                         «01» января 2027 года, окончание работ 31 декабря 2027 года (включительно).
1.2 Объем работ по текущему и капитальному ремонту скважин, согласно производственной программы в 2027г. Приложение № 
1.3 Планируемое количество бригад2 (две бригады) ТКРС 
1.4 Работа бригады ТКРС осуществляется в круглосуточном режиме.
1.5 Пунктом мобилизации/демобилизации бригады ТКРС и освоения скважин Подрядчика является его база.
1.6 Жидкости глушения, блокирующие составы БСГ, кислотные композиции представляются Заказчиком.
1.7     Требования к содержанию вахтового посёлка являются ответственностью Подрядчика:
    1.6.1.   Содержание автономного вахтового поселка для проживания персонала Подрядчика на месте проведения работ, силами Подрядчика.
1.6.2. Утилизация бытовых отходов, сточных вод собственными силами Подрядчика. 
1.6.3. Транспортировка и обеспечение пресной и питьевой водой вахтового поселка Подрядчика силами Подрядчика.
1.6.4. Оказание медицинской помощи своему персоналу за свой счет.

1.7. Подрядчик несёт полную ответственность за выполнение требований государственных контролирующих органов.
1.8.  Подрядчик производит работы с соблюдением требований ЛНА Заказчика по безопасности, охране здоровья и окружающей среды на месторождении. 
1.9.  Оборудование Подрядчика должно быть в исправном техническом состоянии, освидетельствовано государственными контролирующими органами и соответствовать требованиям безопасности при его эксплуатации. Подрядчик представляет Заказчику заверенные копии/оригиналы всех соответствующих документов.
1.10. Обеспечение электроэнергией вахтового поселка и бригады ТКРС предоставляется Заказчиком.

2. ОБЪЕМЫ И ВИДЫ РАБОТ.

2.1.2.  Работы по текущему, капитальному ремонту скважин, освоению скважин, выполнение программы ГТМ, согласно производственной программы 2027г. Приложение 3.1.
2.1.3.   Мобилизация бригады ТКРС и освоения скважин с базы Подрядчика на объект выполнения работ.
     ТКРС и освоение скважин, в т.ч. включает в себя:
· Поставка, транспортировка и хранение материалов, оборудования и инструмента, необходимых для качественного выполнения работ в рамках данного вида услуг;
· Подготовка отчётов по выполненным работам на скважине;
· Выполнение собственными силами и оборудованием, работ по ликвидации аварий в скважинах (извлечение аварийных насосно-компрессорных труб (НКТ), пакеров и т.д.).
· Завоз НКТ, СБТ, производится Подрядчиком при мобилизации бригады ТКРС и освоения скважин с постоянным наличием на местах проведения работ, согласно табеля оснащённости бригады ТКРС; 
· Ведение оперативного учёта (ОУ) фондовой НКТ, согласно Регламент по оперативному учёту насосно-компрессорным труб(НКТ) ООО «КанБайкал»;
· Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 15.12.2020 № 534;
· Правил ведения ремонтных работ на скважинах (РД-153-39-023-97);
· Классификатора ремонтных работ в скважинах (РД 153-39.0-088-01);
· Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02);
· Норм времени и типовые наряд – задания по блокам на ТКРС в ООО «КанБайкал» (Приложение 3.9);
· Регламента о расследовании аварий и осложнений при текущем и капитальном ремонте скважин (Приложение 3.2);
· Регламента взаимоотношений между Заказчиком, Подрядчиком и сервисной компанией ТКРС (Приложение 3.8);
· Других положений, регламентов и инструкций, действующих в ООО «КанБайкал».

3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ.

3.1.   Общие требования к потенциальному Подрядчику:
3.1.1. Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера.
3.1.2. Наличие квалифицированного персонала в штате 
3.1.3. Наличие круглосуточной службы для взаимодействия с Заказчиком.
3.1.4. Наличие техники, оборудования, инструмента (отвечающего установленным в условиях тендера требованиям).
3.1.5. Наличие производственной базы в регионе проведения работ (оказания услуг).
3.1.6. Наличие свидетельства о допуске к выполнению работ (оказанию услуг) являющихся предметом тендера, выданного саморегулируемой организацией (СРО).
3.1.7. Согласие с предложенным календарным планом и производственной программой на выполнение работ.
3.1.8. Согласие на соблюдение требований:
-  Политики в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды при выполнении работ (оказании услуг) на объектах производственной деятельности ООО «КанБайкал» (Приложение 3.5);
- «Инструкция О контрольно-пропускном и внутриобъектовом режиме на объектах ООО «КанБайкал» (Приложение 3.6);
3.1.9. Отсутствие информации о негативных результатах деятельности претендента на участие в тендере.
3.2.  Требования к Потенциальному Подрядчику в области промышленной безопасности и охраны окружающей среды:
3.2.1. Наличие лицензий и разрешений на право проведения работ в области нефтегазодобывающих производств, в том числе: 
· Текущий и капитальный ремонт скважин и освоение скважин, консервация/расконсервация скважин, мобилизация, монтажные и демонтажные работы;
· Промывка, цементирование, опробование скважин;
· Работы по повышению нефтеотдачи эксплуатационных скважин и увеличение приемистости нагнетательных скважин;
В качестве подтверждения наличия и действительности лицензий Подрядчик, там, где это требуется, представляет сведения о ежегодных отчетах по лицензируемым видам деятельности и (или) подтверждение о внесении отчетов в Реестр.
3.2.2. Наличие разрешений на применение используемого при ремонте скважин оборудования;
3.2.3. Наличие аттестации производственных объектов по состоянию условий труда.
3.2.4. Наличие Деклараций по плате за негативное воздействие на окружающую среду, а также наличие Расчетов платы за выбросы в окружающую среду и инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
3.2.5. Наличие Декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов (при необходимости).
3.2.6. Обеспеченность персонала Подрядчика сертифицированными средствами индивидуальной защиты.
3.2.7. Наличие службы по охране труда, промышленной, пожарной безопасности (ПБ и ОТ), охраны окружающей среды (ООС).
3.2.8. Наличие действующих систем организации производственного контроля в области промышленной безопасности, организации производственного экологического контроля.
3.2.9. При осуществлении работ Подрядчик обязан соблюдать Законы, правила, требования, нормы, инструкции в области ПБ и ОТ в соответствии со спецификой выполняемых работ.
3.2.10. Все работы, выполняемые Подрядчиком, должны производиться в соответствии с Регламентом (Приложение 3.8) взаимоотношений между Заказчиком и Подрядчиком по проведению текущего и капитального ремонта скважин и освоения скважин, также согласно Регламента (Приложение 3.2) о расследовании причин аварий и осложнений.
3.2.11. Все инструменты, оборудование, спецтехника и автомашины Подрядчика, используемые при производстве работ, должны соответствовать требованиям ПБ и ОТ, быть в технически исправном состоянии и взрывобезопасном исполнении с наличием искрогасителя заводского исполнения.
3.2.12. Весь задействованный в работе персонал Подрядчика должен быть обучен, аттестован в области промышленной, пожарной безопасности и охраны труда и иметь соответствующие удостоверения. 

3.3. Требования к подъёмному агрегату, оборудованию и материалам Подрядчика.

3.3.1. Оборудование, материалы и технологические инструменты, предоставляемые Подрядчиком для 1 бригады ТКРС и освоению скважин:

	№
	Описание
	Требуемое
количество
	Отнесение
затрат

	1.
	Модульный, мобильный, компактный, подъемный агрегат, смонтированный на шасси повышенной проходимости для производства спускоподъемных операций при текущем, капитальном ремонте скважин и освоении скважин, грузоподъемность на крюке не менее 50тн., при работе без оттяжек и 80-100тн., при работе с оттяжками (4 пригруза не менее 10тн и 4 якоря длиной не менее 3 метра, диаметром - 89мм.), скорость подъема талевой системы не менее 1,4 м/с., мощность двигателя не менее 325 л/с. 
Подъемный агрегат должен обеспечить бесперебойную работу при температурах окружающей среды от -40 до +50 градусов.
Подъемный агрегат должен быть оснащен:
1. Пультом управления спускоподъемными операциями, снабжённым контрольно-измерительными приборами, в том числе индикатором веса с блоком памяти (не менее 30 дней) и датчиком скорости спуска/подъема НКТ;
2. Лебедкой.
В схеме управления лебедкой предусматривается:
- ограничитель грузоподъемности;
- автоматический ограничитель высоты подъема талевого блока с блокировкой движения барабана лебедки (противозатаскиватель талевого блока);
- тормозная система.
3. Искрогасителями двигателей внутреннего сгорания и заслонками экстренного перекрытия доступа воздуха в двигатель (воздухозаборник).
4.Устройством аварийного отключения двигателя.
5.Освещением.
Освещение выполняется светильниками во взрывобезопасном исполнении, обеспечивающими освещенность ротора – 100 (лк), лебедки – 75 (лк), талевого блока – 30 (лк), приемных мостков – 10 (лк).
6. Вспомогательной лебедкой.
7. Гидравлической системой для подключения оборудования для свинчивания, развинчивания труб и вращения бурильной колонны.
8. Приборами, позволяющими устанавливать шасси в горизонтальное положение.
9. Рабочей площадкой размером не менее 3х4 метра, с регулируемой высотой, позволяющей устанавливать противовыбросовое оборудование. 
10. Системой видеонаблюдения устья скважины и подъемного агрегата в целом с бригадным оборудованием,  блоком памяти не менее 45 дней.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	2.
	Доливная емкость объемом не менее 25 м³ оснащенная:
1. Отсеком для приготовления жидкости глушения с перемешивателем;
2. Мобильной фильтровальной системой DUOFLO (фильтрация частиц размером не более 5 мкм и концентрацией не более 30 мг/л после фильтрования);
3. Освещением, выполненным светильниками во взрывобезопасном исполнении;
4. Шлангами высокого давления 2х18м Р = 250 атм. в комплекте с БРС;
5. Дегазатором.
6. Флюгером, для определения направления ветра.
7. Запорным устройством люков желобной емкости.
8. Исправным уровнемером со шкалой между делениями через каждые 0,2м3.
9. Обогревом блока долива в соответствии с объёмом вместимости при низких температурах (в холодное время года);
10. Нагнетательной линией с БРС не менее – 25 метров.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	3.
	Емкость промывочная с системой очистки промывочной жидкости и бурового раствора объемом не менее 25 м³.
 Все технологические емкости должны быть заводского исполнения, соответствующие требованиям ПБНГП, оборудованные дегазатором, газоотводной трубой и оборудована показывающим замерным устройством (уровнемером), имеющим градуировку с ценой деления 0,2 м3. Доступ к открытию люков должен быть двойным. 
Крышки люков закрыты на замки.
Под крышкой люка должна быть решетка, закрепленная к корпусу емкости болтовыми соединениями не менее 8 болтами. Ячейки решетки должны иметь размер не более 5*5 см., и предотвращать попадания инородных предметов внутрь емкости.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	4.
	Противовыбросовое оборудование (ПВО) с дистанционными штурвалами и модулем обогрева превентора (МОП) в зимнее время (в условиях отрицательных температур)
	1 комплект.      3 дистанционных штурвала,    1 МОП.
	Бр/час

	5.
	Переходные катушки и уплотнительные кольца для соединения ПВО с устьевым оборудованием скважин.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	6.
	Запорные компоновки  с шаровым краном для герметизации всех типоразмеров НКТ с учётом грузоподъёмности.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	7.
	Приемный мост со стеллажами.  
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	8.
	Вагон с обогревом для хранения инструмента, оборудованный верстаком со слесарными тисками и распределительным электрощитом для подключения электрооборудования бригады ТКРС в соответствии с требованиями завода - изготовителя.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	9.
	Бытовой вагон, оборудованный сушильными шкафами для специальной одежды. Два спальных вагона, вагон-мастера с огнетушителями ОП согласно требований пожарной безопасности, в соответствии с требованиями завода - изготовителя.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	10.
	Электрическая дизельная станция мощностью, обеспечивающей бесперебойное снабжение электроэнергией электрооборудование бригады КРС. При отсутствии энергообеспечения Заказчиком.
	1 на 1 бригаду
	Не входит в бр/час доп. оплата

	11.
	Гидравлический трубный ключ с захватами для НКТ наружным диаметром 60, 73, 89 и 114 мм. Гидравлический трубный ключ должен быть обеспечен исправным манометром для контроля величины момента свинчивания труб, блокировкой.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	12.
	Пневматический спайдер со сменными клиньями обеспечивающий удержание НКТ 60, 73, 73В, 89, 89В и 114 мм. Грузоподъемностью от 25 до 100 тонн.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	13.
	Элеваторы трубные с захватами для НКТ и 60, 73, 73В, 89, 89В и 114 мм., грузоподъемностью от 25 до 80 тонн.
	По 2 типоразмера на 1 бригаду.
	Бр/час

	14.
	Элеваторы ЭХЛ для НКТ  60, 73, 73В, 89, 89В и 114 мм. грузоподъемностью от 15 до 35 тонн.
	По 2 типоразмера на 1 бригаду.
	Бр/час

	15.
	Комплект штропов грузоподъемностью не менее 28 тонн для монтажа/демонтажа УЭЦН.
Комплект штропов грузоподъемностью не менее 60 тонн. 
Комплект штропов грузоподъемностью не менее 80 тонн. 
Комплект штропов грузоподъемностью не менее 120 тонн. 

	1 комп. на 1 бригаду
	Бр/час

	16.
	Эксплуатационные вертлюги грузоподъемностью не менее 60 и 80-100 тонн левого и правого исполнения со шлангами высокого давления 2”х18м Р = 250 атм., в комплекте с БРС.
	По 2 комп. (левого и правого) с вращением на 3 бригады
	Бр/час

	17.
	Ротор гидравлический или механический.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	18.
	Трубы ведущие квадратные или другие, для вращения колонны бурильных труб правого и левого исполнения.
	1 на 1 бригады
	Бр/час

	19.
	Комплект технологических НКТ-73мм., и НКТ-60мм., с  группой прочности не ниже «N80», длина всей трубной подвески не менее 4500м. (из них длина - 1000м., НКТ-60мм., со снятыми фасками.)
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	20.
	Комбинированная колонна бурильных труб с бурильными замками   правого исполнения (27/8) * ( 23/8), не менее 4500м., (из них длина - 1000м., СБТ 23/8.)
	1 на 2 бригады
	Бр/час

	21.
	Колонна бурильных труб с бурильными замками левого исполнения (27/8) * ( 23/8), не менее 4500м. (из них длина - 1000м., СБТ 23/8.)
	1 на 2 бригады
	Бр/час

	22.
	Утяжеленные бурильные трубы (УБТ) диаметром не менее 89мм.
	8 шт. на 2 бригады
	Бр/час

	23.
	Герметизирующее устройство для промывки скважин при проведении фрезерования и бурения.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	24.
	Винтовой забойный двигатель (ВЗД) с наличием вооружения (фрез, долото, райбер и т.д.)
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	25.
	Технологические пакера  для эксплуатационных колонн наружными диаметрами: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	26.
	Пакера цементировочные для эксплуатационной колонны,  ритейнер) для проведения РИР, с установочным устройством, для эксплуатационных колонн диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 16мм.,8 и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	27.
	Технологические пакера с манжетами кислотостойкими с циркуляционным клапаном уравнительным, либо отдельно -  клапан уравнительный механический (КУМ)) для эксплуатационных колонн диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	28.
	Комплект сертифицированных переводников.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	29.
	Опрессовочные узлы (посадочное седло с шаром или парашютом) на 20 МПа для проведения технологических операций.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	30.
	Долото для работы в эксплуатационных колоннах диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178 мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	31.
	Скреперы СКМ (механический) и СГ (гидравлический) для работы в эксплуатационных колоннах диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	32.
	Шаблоны соответствующих размеров для работы в эксплуатационных колоннах наружными диаметрами: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	33.
	Проходная катушка ГУМ для промывки скважины.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	34.
	Ловильные инструменты: удочки для кабельной линии разных исполнений (включая штопор – крючки), овершоты, труболовки наружные и внутренние, метчики гладкие и резьбовые, ловильные калибры, колокола резьбовые и гладкие для захвата и подъема НКТ диаметром: 33мм., 48мм., 60мм., 60мм., с высаженными концами, 73мм., 73мм. с высаженными концами, 89мм., 89мм., с высаженными концами, 102мм., 114мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	35.
	Конусные фрезеры (райберы) для работы в эксплуатационных колоннах диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	36.
	Торцевые и кольцевые фрезеры для работы в эксплуатационных колонных диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	37.
	Магнитные фрезеры для работы в эксплуатационных колонных диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	38.
	Печати свинцовые для работы в эксплуатационных колонных диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	39.
	УОЗС, УОПЗП с 2КСП-73 для очистки забоя скважин в эксплуатационных колоннах диаметром: 102мм., 114мм., 146мм., 168мм., и 178мм.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	40.
	Калибры для инструментального контроля (резьбовые и конусные гладкие)  для НКТ: 48мм., 60мм., 60мм., с высаженными концами, 73мм., 73мм. - с высаженными концами, 89мм., 89мм. - с высаженными концами, 114мм.
	По 1 комплекту
Каждого
типоразмера
	Бр/час

	41.
	Шаблоны и сбивные ломы (утяжеленные) длиной L= 1250мм., для НКТ диаметром: 60мм., 73мм., 89мм., и 114 мм.
	По 1 комплекту
Каждого
типоразмера
	Бр/час

	42.
	Ключи трубные  (типа КОТ, КТГУ, КМТМ, «Риджет») для всех типоразмеров НКТ.
	По 1 комплекту
Каждого
типоразмера
	Бр/час

	43.
	Ключи гаечные (накидные и рожковые, ударные).
	По 1 комплекту
Каждого
типоразмера
	Бр/час

	44.
	Омедненный инструмент (согласно утвержденному перечню).
	1комп. на 1 бригаду
	Бр/час

	45.
	Ареометр.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	46.
	Газоанализатор.
	2 на 1 бригаду
	Бр/час

	47.
	Прибор для измерения скорости ветра – анемометры.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	48.
	Противогазы фильтрующие.
	1 на каждого работника бригады.
	Бр/час

	49.
	Сертифицированный термометр для температуры окружающей среды. 
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	50.
	Аптечка медицинская.
	2 на 1 бригаду
	Бр/час

	51.
	Аварийное освещение (переносной фонарь во взрывобезопасном исполнении).
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	52.
	Микроавтобусы (повышенной проходимости) для смены вахт.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	53.
	Прочая специальная техника и оборудование для обеспечения бесперебойного выполнения работ.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	54.
	Задвижка перфорационная универсальная с перфощитом.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	55.
	Автокабеленаматыватель с кабелеукладчиком и поддоном для сбора нефтепродуктов в комплекте с э/кабелем и заземлением, комплектом стоек под КРБК с вращающими втулками в количестве не менее 5 шт.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	56.
	Подвесной ролик с отсекателем для резки погружного кабеля при аварийном расчленении подвески НКТ в процессе подъема и спуска УЭЦН.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	57.
	Приустьевые экологические поддоны для сбора нефтепродуктов. Емкости для сбора ЖБО под вагон-дома.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	58.
	Приспособление для рубки кабеля КРБК при СПО УЭЦН в искробезопасном исполнении.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	59.
	Противопожарный инвентарь, согласно утвержденного перечня.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	60.
	Оборудование и программное обеспечение для передачи данных Заказчику:
-  с индикатора нагрузки на крюке в режиме реального времени (онлайн);
- момента свинчивания резьбовых соединений при спуске в скважину оборудования;
- скорости спуска в скважину оборудования;
- крутящий момент ротора;
- станция контроля параметров жидкости глушения (промывки) скважины (давление, плотность, объём и температура);
- видеоизображения (не менее 2-х камер) с устье скважины с выводом на монитор мастера бригады и Заказчика в режиме реального времени (онлайн). 
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	61.
	Оборудование КОПС для ликвидации гидратно-парафиновых пробок, промывок полости НКТ. 
НКТ 33мм гр.пр. N80 - 500м., 
НКТ 48 мм гр.пр. N80 -2500м.
	1 на 2 бригады 
	Бр/час 

	62.
	В случае отсутствия верхнего силового вертлюга (либо аналога) при сложных ремонтах на скважинах от арендодателей ООО «Ермаковские Сервисные Технологии» и АО «Сиб Трейд Сервис», не оговоренного в настоящем Договоре, Подрядчик, по предварительному согласованию с Заказчиком, вправе для проведения данных работ использовать верхний силовой вертлюг (либо аналог) специализированных иных предприятий.
	1 на 2 бригады 
	Не входит в бр/час доп. оплата

	63.
	
Универсальный растворитель для очистки резьбы НКТ от заводской консервационной смазки, либо старой смазки, механических примесей, песка перед каждым СПО.
	В необходимом количестве.
	Бр/час

	64.
	Обтираторы (металлический адаптер с сменными вставками) под НКТ 60мм/73мм/89мм/114мм., при СПО, СПО УЭЦН с кабелем, для предотвращения падения посторонних предметов в скважину.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	65.
	Магнитная ловушка при монтаже и демонтаже оборудования на скважине (УЭЦН, пакера и т.д.), для предотвращения падения посторонних предметов в скважину.
	1 на 1 бригаду
	Бр/час

	66.
	Штанга пробивная, трубные шаблоны, направляющая воронка цилиндрической оправки для всех типов труб НКТ с полимерным покрытием в соответствии паспорта и сертификата.  
	Не менее 1-го комплекта на 1 бригаду
	Бр/час

	67.
	В случае отказа от рекомендуемых компаний  ООО «Ермаковские сервисные технологии», АО «Сиб Трейд Сервис» и ООО «Консолидейтед Сервисиз» в предоставлении нестандартного ловильного и вспомогательное оборудование, не входящих в Табель оснащенности бригад освоения при сложных ремонтах, не оговоренного в настоящем Договоре, либо их отсутствии, Подрядчик по предварительному письменному согласованию с Заказчиком, либо по согласованию посредством электронной почты, вправе для выполнения данных работ использовать нестандартное ловильное и вспомогательное оборудование иных специализированных предприятий, согласно Приложения №7 и иные специализированные предприятия.

	В необходимом количестве
	Не входит в бр/час доп. оплата

	68.
	
Использовать фондовую подвеску насосно-компрессорных труб (НКТ – 60мм/73мм/89мм) в состоянии (новая или ремонтная) не менее 4500м., при выполнении технологических работ, по дополнительному согласованию с Заказчиком.
	В необходимом количестве
	Не входит в бр/час доп. оплата


	№ 
п/п
	Должность (профессия)
	Образование по профилю
	Наличие обучения

	
	
	высшее
	Средн. проф.
	Средн.
	      По
      профессии
	ПБ
	ГНВП
	пожарно-технический минимум /электробезопасность
	Стропальщик

	1
	Начальник цеха (Руководитель подразделения)
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	

	2
	Заместитель начальника цеха
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	

	3
	Инженер - технолог
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	

	4
	Инженер – технолог по цементированию скважин
	*
	
	
	
	*
	*
	*
	

	5
	Инженер – технолог по контролю за качеством приготовления тампонажных смесей
	*
	
	
	
	*
	
	*
	

	6
	Механик по оборудованию для ремонта скважин
	*
	(*)
	
	
	*
	*
	*
	

	7
	Механик по транспорту
	*
	*
	
	
	*
	
	*
	

	8
	Мастер по сложным работам
	*
	*
	
	
	*
	*
	*
	

	9
	Мастер ТКРС и освоения 
	
	*
	
	
	*
	*
	*
	

	10
	Электрогазосварщик
	
	*
	*
	*
	*
	
	*
	

	11
	Слесарь-ремонтник 
	
	*
	*
	*
	*
	
	*
	

	12
	Электромонтер
	
	*
	*
	*
	*
	
	*
	

	13
	Водитель
	
	*
	*
	*
	*
	
	*
	

	14
	Машинист подъемного агрегата
	
	*
	*
	*
	*
	
	*
	

	15
	Бурильщик
	
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	16
	Помощник бурильщика             
5 разряда
	
	*
	*
	*
	*
	
	*
	*

	17
	Помощник бурильщика             
4 разряда
	
	*
	*
	*
	*
	
	*
	*

	18
	Стропальщик
	
	
	*
	*
	*
	
	*
	*

	19
	Разнорабочий
	
	
	*
	*
	*
	
	*
	



Примечание: По дополнительному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде, перечень Работ п.3.3.1., Оборудования и Материалов может быть расширен в любое время.

3.4. Требования к персоналу Подрядчика.

3.4.1. Для выполнения работ по КРС в организационной структуре предприятия Подрядчика должны быть предусмотрены отделы и службы, позволяющие обеспечивать безопасное и безаварийное выполнение работ, а именно:
· Служба (отдел) по охране труда, технике безопасности и охране окружающей среды;
· Геолого-технологическая служба (геологи, технологи, мастера по сложным работам);
· Подразделение сервисного обслуживания и ремонта оборудования (база производственного обслуживания);
· Транспортная служба (отдел);
· ЦИТС.
3.4.2. Минимальные требования к персоналу:
3.4.3. Вахта бригады КРС должна состоять, как минимум из следующего персонала:
· Мастер ТКРС и освоения – 2 на 1 бригаду;
· Бурильщик 6/7 разряда – 4 на 1 бригаду;
· Помощник бурильщика 5 разряда- 4 на 1 бригаду;
· Машинист подъемного агрегата – 4 на 1 бригаду.
3.4.4. Весь персонал, предлагаемый Подрядчиком должен наниматься непосредственно Подрядчиком и быть под непосредственным контролем Подрядчика на месте проведения работ.
3.4.5. По требованию Заказчика, Подрядчик обязан предоставить список работников и документы, удостоверяющие их квалификацию, а также документально подтвердить прохождение обучения персонала практическим действиям при газонефтеводопроявлениях. 
3.4.6. Подрядчик обязан допускать к выполнению работ персонал, обеспеченный СИЗ, прошедший в установленном порядке обучение, инструктаж, стажировку, имеющий соответствующие квалификационные удостоверения, годный по состоянию здоровья (прошедший медицинский осмотр).
3.4.7. Подрядчик обязан до начала выполнения работ по настоящему тендеру заключить договор с Субподрядчиком на страхование работников Подрядчика, привлеченных к выполнению работ по настоящему тендеру, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и предоставить Заказчику копию данного договора с Субподрядчиком.
3.4.8. Подрядчик обязан назначить своего представителя, который должен являться полномочным представителем Подрядчика на месторождении и отвечать за качество выполнения подрядных работ по тендеру и их соответствие «Планам на производство текущего и капитального ремонта скважин и освоения скважин», а также выступать и давать обязательства от имени Подрядчика по вопросам, касающимся выполнения обязательств по тендеру. 
3.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение 90 (девяноста) дней с момента ввода Объекта в эксплуатацию (вывод скважины на режим) и подписания Заказчиком соответствующих актов сдачи-приемки выполненных работ. 

4. СТОИМОСТЬ РАБОТ БРИГАДЫ ТКРС и освоения.

4.1. Стоимость произведенного текущего и капитального ремонта скважин и освоения скважин, определяется, как произведение стоимости бригадо-часа на нормативную продолжительность выполненного бригадой объёма работ, но не может превышать фактического календарного времени. При выполнении работ с превышением установленной нормативной продолжительности, Заказчик производит оплату за выполненный объём работ в пределах установленной нормативной продолжительности, за исключением случаев, когда превышение нормировки времени произошло по независящим от Подрядчика причинам, на основании соответствующего акта, подписанного обеими Сторонами. Оплата технологических ожиданий по вине Заказчика в т.ч. по метеоусловиям производится в размере 50 % от стоимости бригадо-часа за фактическое время ожидания на основании соответствующего акта, подписанного обеими Сторонами. 
4.1.1.  Время работы комплексов ГИС оплачиваются в размере 100% стоимости бригадо/часа.
4.1.2. Время, затраченное на ожидание затвердевания цементного раствора, оплачиваются в размере 75% стоимости бригадо/часа.
4.2. Заказчик вправе требовать от Подрядчика снижения стоимости работ в следующих случаях согласно Приложения 3.4.
4.1.1. Выполнение работ, не предусмотренных нормами времени, принимается и оплачивается как произведение фактически затраченного времени работы на стоимость бригадо-часа.
4.1.2. Стоимость бригадо-часа включает в себя расходы Подрядчика, связанные с выполнением работ, включая  все налоги (за исключением НДС), сборы, обеспечение надлежащего страхования, техническое обслуживание, сертификацию, проведение инспекций, ремонт, содержание установки, персонала, оборудования, необходимых запасных частей и материалов, ГСМ,  утилизацию собственных отходов образующихся в процессе своей производственной и хозяйственно-бытовой деятельности и прочие затраты, которые может понести Подрядчик во время проведения работ. 

ПРИМЕЧАНИЕ:

[bookmark: _Hlk236728597]Расчет стоимости операционной ставки мобилизации/демобилизации одной бригады, согласно Расчета № 2 Приложения 5. 
Расчет стоимости одного бригадо-часа по ТКРС и освоения:
а) стоимость по ТКРС и освоения (бригадо-час) с привлечением подъемного агрегата грузоподъемностью – 80 тонн, без учета затрат на спецтехнику, согласно Расчета № 1 Приложения 5;
б) стоимость технологическое ожидание (дежурство) с персоналом 50% от стоимости 1 бригадо-часа;
в) стоимость технологическое ожидание (дежурство) без персонала 33% от стоимости 1 бригадо-часа,
г) справочно стоимость по ТКРС и освоения (бригадо-час) с привлечением подъемного агрегата грузоподъемностью – 80 тонн, с учетом затрат на спецтехнику, согласно Расчета № 3 Приложения 5.
        
4.2. Подрядчик за свой счёт обеспечивает свой персонал жильем, питанием, питьевой водой, транспортом, ГСМ, текущим техническим обслуживанием транспортных средств, телефонной и радиосвязью, спецодеждой и средствами индивидуальной защиты (очки, перчатки и т.п.) и другими средствами, необходимыми для выполнения работ по тендеру.
4.3. К оплате Заказчику выставляются технологические ожидания только свыше 2х (двух) часов. Простои по вине Подрядчика (ремонты, тех обслуживание и прочие) не оплачиваются.
4.4. Оплата выполненных работ Подрядчика производится Заказчиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, не позднее 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с даты получения от Подрядчика акта выполненных работ и счет-фактуры.
4.5. Оплата затрат по услугам субподрядного специализированного предприятия по ликвидации сложных инцидентов (аварий) производится по дополнительному утвержденному тарифу.

5. ОПЕРАЦИОННАЯ СТАВКА ЗА ОБОРУДОВАНИЕ И ПЕРСОНАЛ.

Заказчик оплачивает Подрядчику операционную ставку за подъемную установку, основное оборудование бригады ТКРС и освоения, согласно п.3.3.1., персонал, задействованный в выполнении работ.
- Операционная ставка применяется с момента начала переезда на скважину и действует до окончания демонтажа подъемного агрегата и оборудования. 
- Превышение нормированного времени работ для проведения ТКРС и освоения, считается непроизводительным временем, и не оплачивается.
В операционную ставку не входят: оборудование и материалы для проведения ГИС, перфорация, ПГИ, стоимость лифтовых (эксплуатационных) НКТ, ФА, биологическая рекультивация; доставка и содержание Субподрядчиков; ликвидация осложнений, возникших по вине Субподрядчика; работы, не предусмотренные основным планом работ по скважине.
Работы, выполняемые по дополнительным планам работ, не предусмотренные основным планом работ по скважине, утверждаются инженерной службой Заказчика и оплачиваются по операционной ставке в соответствии с нормированным временем. 

6. РАЗМЕР ОПЕРАЦИОННОЙ СТАВКИ НА ТКРС и освоения.

Размер операционной ставки для бригад ТКРС и освоения с подъемным агрегатом грузоподъемностью не менее 80 т (с учетом спецтехники Заказчика) составляет __________ рублей в час.
Размер операционной ставки для силового вертлюга (грузоподъемностью 100 тонн) с обслуживанием составляет ___________ рублей в час.
Расчет электрическая дизельная станция мощностью, обеспечивающей бесперебойное снабжение электроэнергией электрооборудование бригады с обслуживанием, составляет ___________ рублей.
Размер операционной ставки мобилизации одной бригады ТКРС и освоения составляет ___________ рублей.
Размер операционной ставки демобилизации одной бригады ТКРС и освоения составляет ___________ рублей.
Минимальная обязательная оснащенность бригад ТКРС и освоения предусмотрена, согласно п.3.3.1. к настоящему техническому заданию.

6.1.  Ставка за простой.

Простой – есть вынужденный перерыв в процессе выполнения работ. 
Простой оплачивается в размере 50% от операционной ставки за основное оборудование и персонал.
Ставка за простой применяется в следующих обстоятельствах:
- ожидания доступа к устью скважины;
- ожидания пробного запуска скважины;
- ожидания принятия согласованного решения с Заказчиком;
- ожидания подачи электроэнергии и услуг связи на участке скважине;
- ожидания поставки услуг, материалов и оборудования Подрядчика, если они отсутствуют по причинам, входящим в сферу ответственности Заказчика;
- ожидания спецтехники Заказчика;	
- ожидания при проведении работ по ГИС, ПВР на скважине;
- ожидания застывания цемента (ОЗЦ);
- ожидания оседания песка (проппанта);
- ожидания разрядки скважины, приготовление жидкости глушения;
- ожидания представителя Заказчика;
- ожидания отстоя между циклами промывки, глушения, ОПЗ;
- ожидания проведения всех работ третьими лицами на ремонтируемой скважине без участия вахты бригады;
- ожидания транспорта Подрядчика, если задержки произошли по причинам, зависящим от Заказчика.
- дежурства (контроль за скважиной и оборудованием Подрядчика) в период с 20-00 часов 31 декабря каждого календарного года до 08-00 часов 01 января каждого календарного года.
К оплате Заказчику выставляется ставка ожидания продолжительностью 2 (два) часа и выше.

6.2.  Нулевая ставка

Не оплачивается:
- Ожидание выполнения работы, материалов, оборудования и транспорта Подрядчика по вине Субподрядчика. Рассматривается как простой по вине Подрядчика.
- Задержка в выполнение работы по вине Подрядчика, когда работа переделывается с целью устранения неудовлетворительного качества, а также ликвидация осложнений (аварий) на скважине, произошедших по вине Субподрядчика. Дополнительно применение штрафных санкций предусмотрено Приложением 3.4 к настоящему техническому заданию.
- Устранение пунктов предписаний пусковой комиссии или ответственных представителей инженерной службы Заказчика. Дополнительно применяемые штрафные санкции, предусмотренные Приложением 3.4 к настоящему техническому заданию.
- Поломка или выход из строя оборудования Подрядчика. Ожидание проведения ремонтных работ или ожидание запасных частей. 

6.3.  Ставка за мобилизацию/демобилизацию.

- Ставка за мобилизацию/демобилизацию одной бригады ТКРС и освоения (включая оборудование, бригадное хозяйство, описанное выше и персонал) является фиксированной величиной и измеряется в рублях. Ставка за демобилизацию оплачивается только в случае досрочного вывода бригад ТКРС и освоения только по инициативе Заказчика и на основании решения ГТС, либо согласно производственной программы по Приложению 3.1.

6.4. Ставка за аренду подъемного агрегата и оборудования при временной консервации (без персонала).

Ставка оплачивается в размере 33% от операционной ставки и применяется в случае нахождения подъемного агрегата и необходимого оборудования (без персонала) в ожидании проведения работ при временной консервации. 
В случае необходимости проведения работ персонал мобилизуется к месторасположению данного оборудования и с момента начала монтажа начинает применяться операционная ставка и действует до начала демонтажа подъемного агрегата.
Уведомление о начале и окончании применения ставки направляется не позднее 7-ми дней от планируемой даты.  

6.5. Услуги Подрядчика в рамках понятия операционной ставки.

а. Предоставление Установки для операций по ТКРС и освоения требуемой комплектации, согласно п.3.3.1. и персонал, согласно п.3.4.
б. Все работы, которые, в соответствии с практикой и стандартами применяются в нефтегазовой промышленности РФ, применяя оборудование, согласно п.3.3.1.
в. Спуск оборудования пакерного оборудования в скважину силами бригады ТКРС и освоения. 
г. Обеспечение спецтехникой, согласно Приложению 3.3 (спецтехника Заказчика) для завоза (вывоза) оборудования (инструмента) и т.д.
д. Обеспечение пассажирским транспортом для доставки и вывоза персонала на объекты Заказчика, грузовым транспортом для завоза инструмента, обеспечение питьевой водой.
Работы, связанные с монтажом поверхностного оборудования (транспортировка, монтаж, установка и запуск станций управления, трансформаторов, механических приводов), не входят в перечень работ.
Подрядчик обязан иметь 1 резервный подъемный агрегат.

6.6. Услуги и материалы, предоставляемые Заказчиком.

1.  Подъездная дорога и подготовка кустовой площадки перед началом работ.
2. Подача электроэнергии на участке скважины и подключение оборудования на кустовой площадке. Подключение электрооборудования Подрядчика к электрическим сетям Заказчика и подача напряжения к объекту бригадного хозяйства Подрядчика на кустовых площадках/скважинах (за исключением случаев применения Подрядчиком собственных мобильных электрогенераторов) при условии выполнения технических условий на энергоснабжение электроустановок Подрядчика, с предоставлением типового проекта энергоснабжения и технических отчётов на электрооборудование Подрядчика.  Оплату за потребленную электроэнергию объектов бригадного хозяйства Подрядчика на кустовых площадках/скважинах на объектах ООО «КанБайкал» производит Заказчик. Подрядчик ежемесячно предоставляет показания узлов учета электроэнергии в срок не позднее 26 числа каждого месяца.
Для подключения к источникам принадлежащим третьим лицам Подрядчик заключает соответствующий тендер на оказание услуг с данными лицами. 
3. Транспортировка и тех. обслуживание оборудования и материалов Заказчика. 
4. Полигон (место) для утилизации отработанных технических вод, отработанной нефти, нефти и внутрискважинных флюидов.
5. Жидкости и материалы (опционно) для приготовления технологических растворов. 
6.  Доступ к каналам радиосвязи Заказчика.
7. Спецтехника для переброски бригадного оборудования, монтажа (демонтажа) оборудования и проведения технологических операций.

6.7.  Дополнительные работы, оборудование и материалы.

1. На рабочих площадках, где отсутствует электроэнергия, Подрядчик предоставит собственный источник электропитания, оплачиваемый Заказчиком дополнительно, что должно быть предварительно согласовано между Заказчиком и Подрядчиком до начала операций.
2. Оплата за блок генераторов составляет _______ рублей в час, включая топливо, и любое необходимое обслуживание.
3. Оплата за дополнительное ловильное оборудование (не указанное в приложении 3.3, 3.7) производится на основании двухстороннего акта с указанием времени начала монтажа оборудования и инструмента на скважине и заканчиваются после подъема из скважины и демонтажа на устье.
4. Применение ловильного оборудования (не указанного в приложении 3.3, 3.7) для проведения работ согласовывается дополнительно.



7. ОПЛАТА ВЫПОЛНЕНЫХ РАБОТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ СПЕЦАЛЬНОГО ИСТРУМЕНТА.

7.1.	Стоимость работы 1 часа поста (базовая сервисная ставка) определяется в виде тарифов за персонал, транспорт, оборудование и инструмент, а также тарифов на мобилизацию и демобилизацию и аренда.
7.2.	После подачи заявки на оказание услуг со стороны Заказчика с предоставлением геолого-технических данных по скважине и аварийному оборудованию Субподрядчик, формирует план-работ на ликвидацию аварии с указанием сроков проведения ремонта. После согласования и утверждения плана-работ, Субподрядчик завозит необходимое оборудование на скважину (в течении 48 часов) из перечня согласно, Приложения 3.7. Допускается дозавоз необходимого оборудования/материалов в процессе оказания услуг по мере изготовления и/или в случае установления необходимости в данном оборудовании в процессе ликвидации аварии на скважине. Дозавоз оборудования/материалов в процессе оказания услуг на скважине дополнительно не оплачивается.
7.3.	Стоимость работы оборудования/инструмента входит в базовую сервисную ставку инженерно-технического сопровождения операций при ТКРС и освоении скважин с предоставлением специального инструмента и отдельно не оплачивается. 
7.4.	Оплата формируется из времени работы Субподрядчика на одной скважине, с момента начала монтажа ловильного оборудования на устье, до демонтажа аварийного оборудования либо до демонтажа оборудования Субподрядчика при прекращении работ по решению Заказчика, в соответствии с расценками заключённого договора с Субподрядчиком. Оплата базовой сервисной ставки производится за час работы инженерно-технического сопровождения операций при ТКРС и освоения скважин с предоставлением специального инструмента из расчета 22 часа в сутки. 
7.5.	Стоимость работ рассчитывается исходя из расценок и ставок производительного времени:
С = (Т – Тнеэф-Тштр) х Ставка.
С 	- окончательная стоимость РАБОТ, подлежащая оплате Субподрядчик.
Т 	- фактически затраченное время Субподрядчиком на скважине из расчета 22 часа в сутки.
Тнеэф – время, затраченное на неэффективные операции по вине Субподрядчик по причине неисправного инструмента/оборудования, неверного подбора инструмента/оборудования Субподрядчиком по результатам проведения геолого-техническим совещанием., так же непроизводительное время простоя бригады ТКРС и освоения (по цене 50% стоимости бр/ч).
Тштр-время штрафных санкций.
Ставка	- Базовая сервисная ставка.
7.6.	Расчет стоимости работ непроизводительного времени:
С = (Тт. д / 50%) х Ставка.
- тех. дежурство на скважине при работах бригады ТКРС и освоения без эксплуатации оборудования ИТС оплачивается в размере 50% от базовой ставки;
- переезд с одной кустовую площадку на другую, рассчитывается как технологическое дежурство и оплачивается в размере 50% от базовой ставки.
С - окончательная стоимость РАБОТ, подлежащая оплате Субподрядчик;
Тт. д - фактическое время тех. дежурство бригады без эксплуатации оборудования ИТС, переезд с одной кустовую площадку на другую (время начала и окончание переезда);
50% - коэффициент базовой стоимости;
Ставка	- Базовая сервисная ставка;
7.7.	За выявленные технологические нарушения при ремонте скважин Заказчик вправе потребовать от Субподрядчик снижение стоимости работ в случаях, указанных в приложении 3.4 "Штрафные санкции".
7.8.	Оплата выполненных работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика на основании Акта об оказанных услугах с приложенными первичными документами сформированные и подписанные (мастер ТКРС и освоения, представитель Заказчика, представитель ИТС) на объекте производства работ в трехстороннем порядке, в течение 120 календарных дней после получения счета-фактуры.

Примечание: По дополнительному соглашению Сторон, оформленному в письменном виде, перечень Приложение 3.7, оборудования и материалов может быть расширен в любое время.

8. ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНУЮ КЛАССИФИКАЦИЮ.

              Перечень обязательных документов, предоставляемых участниками тендера: 
1. Заявка на участие в тендере (Форма №1).
2. Анкета претендента на участие в тендере (Форма №2).
3. Коммерческое предложение претендента на участие в тендере (Форма №3).
4. Основные сведения о претенденте на участие в тендере (форма №4).
5. Расчеты и иные материалы с обоснованием предлагаемой цены.
 
        Дополнительно, к пункту 1 претендентами на участие в тендере – юридическим лицами, являющимися резидентами Российской Федерации, должны быть предоставлены заверенные подписью руководителя и заверенные печатью организации копии следующих документов:
1. Устав в действующей редакции.
2. Учредительный к тендеру в действующей редакции.
3. Свидетельство о государственной регистрации.
4. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
5. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц.
6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не более чем за 60 календарных дней до даты отправки тендерного предложения.
7. Информационное письмо об учете в Едином государственном регистре предприятий и организаций.
8. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках на последнюю отчетную дату с отметкой налогового органа о принятии.
9. Лицензии и сертификаты, если деятельность, являющаяся предметом тендера, подлежит лицензированию и /или обязательной сертификации.
10. Свидетельство о допуске к выполнению работ (оказанию услуг), являющихся предметом тендера, выданное Саморегулируемой организацией (СРО).
11. Решение уполномоченного органа претендента на участие в тендере о назначении лица, уполномоченного действовать без доверенности.
12. Справка по состоянию расчетов задолженностей по налоговым платежам на 01.12.2025 г.
13. Копии имеющихся лицензий и разрешений на виды деятельности, подлежащие выполнению по тендеру. Договор с Субподрядчиком на оказание услуг Военизированной Противофонтанной Частью, а также утвержденные и согласованные схемы обвязки устья скважин при проведении различных видов работ на скважине (при отсутствии – время, необходимое на согласование).
14. Полная спецификация подъемного агрегата, даты освидетельствования подъемного агрегата и мачты, спецификации и копии паспортов планируемого комплекта гидравлических ПВО, станций управления ПВО, гидравлического ключа, механического или гидравлического ротора, силового вертлюга.
15. Копии договоров с Субподрядчиком на ремонт, техническое обслуживание, поставку или аренду оборудования. 
16. Утвержденный табель оснащенности бригад ТКРС и освоения.
17. Расчет времени мобилизации оборудования и персонала. Дата готовности начала работ. 
18. Информация с подробным описанием персонала, который предполагается задействовать для выполнения предлагаемого объема работ (ФИО, должности, количество позиций, образование, квалификация, стаж, и пр.). 
19. Предоставить перечень субподрядных организаций, на выполнение каких видов из предлагаемого объема работ он будет привлекаться.
20. Копия действующего договора с Субподрядчиком со специализированными предприятиями на выполнение работ и аренды инструмента при ликвидации сложных инцидентов (аварий) на скважинах.

Примечания:

 1. Вся документация коммерческой части конкурсного предложения должна быть подписана лицом (лицами) имеющими все полномочия возложить на участника конкурса обязательства по тендеру. Все страницы должны быть парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.
  2. Никакие вставки между строчками, подтирки или приписки не будут иметь силу, за исключением тех случаев, кода они парафированы лицом или лицами, подписывающими конкурсную заявку.
  3. Никакие изменения в конкурсное предложение не будут приняты после истечения срока его подачи на конкурс.
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