Приложение 3.5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для участия в тендере на оказание услуг
по ремонту и поверке газоанализаторов, где пункты приема 

территориально близки к г. Нефтекамск (Республика Башкортостан)
АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в 2027 году (Лот № 444.1.М).
1. Заказчик. 

АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
2. Предмет тендера.

Годовая стоимость услуг по ремонту и поверке средств измерений, где пункты приема территориально близки к г. Нефтекамск (Республика Башкортостан) в 2027 году.

3. Наименование объекта.
Пункты приема газоанализаторов территориально близкие к г. Нефтекамск (Республика Башкортостан).
4. Виды и объемы работ. 
Полный перечень газоанализаторов территориально близки к г. Нефтекамск (Республика Башкортостан), а также видов ремонта средств измерений указан в Приложении № 1 к данному техническому заданию.

5. Требования к Подрядчику.

· Наличие опыта выполнения работ по предмету тендера.
· Наличие аттестата аккредитации на право поверки средств измерений.
· Наличие положительных отзывов о результатах деятельности от нефтедобывающих компаний.
· Наличие пунктов приема средств измерений в ремонт и поверку, территориально близких к г. Нефтекамск (Республика Башкортостан). Указать место нахождения и расстояние.

6. Требования к технической оснащённости Подрядчика.

· Наличие собственных или арендованных рабочих эталонов, средств измерений, вспомогательного оборудования и расходных материалов.
· Наличие собственного транспорта или договора на оказание транспортных услуг для выполнения работ по предмету тендера.
· Наличие помещений на правах собственности или аренды для выполнения работ по предмету тендера.
· Наличие минимальных необходимых запасных частей для проведения ремонта.
7. Требования к персоналу Подрядчика.

· Наличие у Подрядчика персонала в необходимом количестве и с опытом работы по ремонту и поверке средств измерений.
· Соблюдение требований Заказчика в области промышленной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды.
· Наличие аттестованного персонала в области охраны труда, промышленной безопасности и иметь соответствующую квалификацию для проведения  работ.
· Обеспеченность персонала спецодеждой по сезону и сертифицированными СИЗ.
8. Основные задачи Подрядчика при оказании услуг.

· Восстановление работоспособности и подтверждение метрологических характеристик средств измерений.
· Выполнение ремонта средств измерений с разделением по следующим критериям:

· I группа сложности. Наружный осмотр и выявление поверхностных дефектов. Вскрытие средства измерений, очистка от пыли и грязи внутренних поверхностей, доступных без полной разборки средства измерений. Замена стекол, элементов питания и других запасных частей без пайки электрических соединений. Проверка креплений, монтажа. Зачистка и смазка контактов. Проверка электрических соединений, сопротивления изоляции, напряжения на выходе блока питания. Проверка работы электронной схемы средства измерений. Настройка параметров работы средства измерений, предусмотренными в схеме регуляторами: «Ноль», «Диапазон» по контрольным точкам, без разборки измерительной системы. Проверка программного обеспечения, установленных коэффициентов. Проверка выходных сигналов средства измерений. Проверка на герметичность. Определение погрешности, подготовка прибора к поверке;

· II группа сложности. Включает работу, предусмотренную первой группой сложности. Частичная разборка, промывка деталей, дефектация, сборка измерительного механизма средства измерений. Устранение заеданий, перекосов, деталей измерительного механизма, регулировка зазоров. Мелкий ремонт контактной системы, индукционных датчиков, пайка электрических соединений. Устранение негерметичности, замена прокладок, сальников. Покраска отдельных мест с удалением коррозии. Ремонт навесных и печатных электрических соединений с заменой отдельных элементов электронной схемы, кроме ПЗУ и микропроцессоров. Поблочная и комплексная наладка и регулировка. Восстановление антикоррозийного покрытия печатных плат. Настройка (юстировка) средства измерений по контрольным точкам. Изменение коэффициентов с помощью поверочной программы ПК или коммуникатора для достижения требуемой точности показаний средства измерений (основной допустимой погрешности) во всем диапазоне измерения средства измерений;
· III группа сложности. Включает работу, предусмотренную второй группой сложности. Полная разборка прибора и сборка. Чистка и промывка всех деталей и узлов. Ремонт или замена всех изношенных и поврежденных деталей измерительного механизма, контактной системы. Ремонт или замена держателя, исправление резьбы. Ремонт корпуса, установка новых шкал и циферблатов. Замена печатных плат. Восстановление работоспособности электронной схемы с программирование ПЗУ, микропроцессорных систем с помощью ПК или коммуникатора. Покраска средства измерений.
· Своевременное и полное оформление соответствующей документации на средства измерений после выполнения работ по предмету тендера в соответствии с требованиями действующей нормативной документации.
· Нанесение пломб и клейм на средства измерений после выполнения работ по предмету тендера согласно требованиям действующей нормативной документации. Выполнение записи о выполненной поверке в ФГИС «АРШИН».
· Выполнение консультативной работы в вопросах оптимизации, повышения надежности при эксплуатации средств измерений. 

· Определение предельного состояния средств измерений, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования.
· При стоимости ремонта превышающей 65 % от закупочной цены завода-изготовителя нового прибора, целесообразность ремонта определяется по согласованию с Заказчиком.

При нецелесообразности ремонта стоимость работ по дефектации Заказчику не выставляются.

· Подрядчик предоставляет Заказчику результаты поиска поставщика запасных частей для ремонта с наименьшими расценками и согласовывает такого поставщика с Заказчиком.
· Затраты на приобретение ЗИП оплачиваются на основании фактических затрат, подтверждаемых контрагентом надлежаще заверенной копией накладной или счетом-фактурой.
· В стоимость работ по группам сложности включены операторские услуги за дефектацию и доставку запасных частей.
· По окончании ремонта все средства измерений подлежат поверке в организациях, аккредитованных на право выполнения поверки.
9. Порядок расчетов.
· Оплата осуществляется по фактически выполненным работам, но не более сумм затрат, предусмотренных при заключении договора.
· Окончательный расчет за фактически выполненные работы производится Заказчиком в сроки не ранее 90 и не позднее 180 календарных дней с момента предоставления Подрядчиком счетов-фактур и подписанных сторонами актов сдачи-приемки выполненных работ.
10. Соблюдение норм и правил.
· Соблюдение Подрядчиком требований Заказчика в области промышленной, экологической и пожарной безопасности, технических и технологических регламентов, охраны труда и охраны окружающей среды, системы управления транспортной безопасностью.
· Выполнение работ с соблюдением сроков ремонта средств измерений АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова. 
· Соблюдение требований методик поверки средств измерений, методик измерений, Инструкций (Руководств) по эксплуатации средств измерений, Приказа Минпромторга России от 31.07.2020 N 2510 "Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке" (или другому действующему документу - Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке) и другой действующей нормативной документации в области  технического и метрологического обеспечения.

· Соблюдение Подрядчиком требований Заказчика, предъявляемых к подрядным организациям по вопросам финансово-бухгалтерской отчётности, антикоррупционной политики и норм конфиденциальности, требований положений о пропускном и внутриобъектовом режиме в АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова.
· Контрагент обязан до начало оказания услуг на объекте:

· обеспечить прохождения работниками вводного инструктажа для сторонних организаций; 

· предоставить перечень автотранспорта с копией ПТС, а так же список специалистов для проведения работ непосредственно в том подразделении Заказчика, на объекте которого выполняются работы.

Для получения дополнительной информации обращаться на электронный адрес: sulaevav@belkam.com с пометкой «Тендер по ремонту СИ».

Приложение №1
Газоанализаторы

	№ п/п
	Наименование средств измерений
	Стоимость ремонта по группам сложности, руб.

(без НДС)
	Стоимость

поверки

	
	
	I
	II
	III
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Анализатор дымовых газов:

Testo
	
	
	
	

	2
	Газоанализаторы окиси углерода, кислорода и углеводородов:

Автотест
	
	
	
	

	3
	Газоанализаторы, сигнализаторы, датчики загазованности (за 1 канал):

СГГ-6М; СИГНАЛ-03, ЩИТ-2, СТМ-10, СТМ-30, СГМ-ЭРИС-110, СОЮЗ-В, СТГ-1, СЗ, СОУ-1, СГОЭС, APEX Transmitter,  ИГС-98, Эрис-Оптима плюс М «Honeywell», ДГС ЭРИС-210, ГСМ, Газконтроль
	
	
	
	

	4
	Газоанализаторы переносные (за 1канал):

АНКАТ, КОЛИОН, ОКА-М, ХОББИТ-Т, Drager X-am, GasAlertMicroClip,  TX-2000, MX-2000, ДАГ-500, ОК-101,      MX-2100, Pac-Ex-2, MiniWarn, СГГ, КОМЕТА, Газтест-Авеста, MicroPac, Pac III, Pac 3000, М-02, ОКА-92М (МТ), ПКГ, ЭРИС-414, ЭТХ, AVIS, СЕАН, ГАНК-4
	
	
	*
	

	5
	Измеритель дымности отработавших газов: Мета-01
	
	
	
	


* При выполнении ремонта 3 группы сложности газоанализаторов КОЛИОН замена ФИД выполняется только на заводе-изготовителе.

