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(ОБРАЗЕЦ)

ПАСПОРТ № ________
НА ОТРЕМОНТИРОВАННЫЕ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫЕ ТРУБЫ С ВНУТРЕННИМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ ТС3000F
					
	Наименование, наружный диаметр х номинальная толщина стенки; мм
	Группа прочности
	Исполнитель
	Получатель

	НКТП 73х5,5
	К
	ООО «ХХХХХХХ»
	АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова

	№ п/п
	№ трубы
	Длина трубы до ремонта, м
	Дата ремонта
	Длина трубы после ремонта, м

	1.
	 
	 
	 
	 

	 …
	 
	 
	 
	 

	Итого:   
	 
	 Общая длина партии труб, м:
	Х ХХХ,ХХ

	Отремонтированные трубы соответствуют требованиям ГОСТ 633-80

	Проведено шаблонирование оправкой длиной1067 мм, диаметром 59,6мм - Х
	Проведен неразрушающий контроль тела трубы с применением дефектоскопа - годная

	Проведено гидроиспытание давлением 700 кгс/см2 с выдержкой 10 сек
Герметична
	Проведена толщинометрия  (минимально допустимая толщина стенки 4,82 мм) - годная

	На резьбу ниппеля и муфты трубы нанесена резьбоуплотнительная смазка – РУСМА-17
	На ниппель и муфты труб установлены пластиковые предохранительные элементы

	Проведен визуальный осмотр 
	Произведена увязка партии труб в пакеты

	Количество:
_______ шт.
	Состояние:
годная
	Количество в пакете: 
_______ шт.
	Масса пакета Нетто (Брутто):
_______ (_______) кг.

	№ смены:
	
	№ линии:
	

	Гарантийный срок эксплуатации отремонтированных труб: 
не менее 8 (Восьми) спускоподъемных операций, но не более 12 (Двенадцати) месяцев со дня ввода в эксплуатацию.



Контролер ОТК __________________ И.О. Фамилия
                                            м.п.
Мастер ЦРНКТ__________________ И.О. Фамилия
                                             м.п.
Дата выдачи: «____»___________202__ г.
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(ОБРАЗЕЦ)
БИРКА К ПАКЕТУ
ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ НАСОСНО-КОМПРЕССОРНЫХ ТРУБ С ВНУТРЕННИМ ЗАЩИТНЫМ ПОКРЫТИЕМ
					


	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Наименование, тип: 
	НКТП
	 

	 
	Пакет НКТ
	 

	 
	Исполнитель
	ООО «ХХХХХХХХХ»
	 

	 
	Собственник
	АО "Белкамнефть"
	 

	 
	группа прочности
	К
	 

	 
	типоразмер трубы
	73х5,5
	 

	 
	количество труб, шт
	12
	 

	 
	общая длина трубы, м
	120,14
	 

	 
	масса НЕТТО, кг
	2 871
	 

	 
	масса БРУТТО, кг
	 
	2874
	 

	 
	номер сертификата
	ХХХХ
	 

	 
	номер пакета
	111050
	 

	 
	состояние трубы
	Ремонтная
	 

	 
	покрытие
	ТС 3000F
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Примечание: 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Составил:
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	(должность)                               (подпись)                            (ФИО)
	 

	 
	 
	ДАТА
	01.06.2026
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